
HAR UT测试版本说明（user debug版）
[bookmark: heading_0]1. 版本准备
	应用
	apk/小包
	安装

	memory

	更新时间：9.17号 20:08
[app-obric-debug.apk]
		Shell
adb root && adb remount && adb push app-obric-debug.apk /system/app/MemoryData/MemoryData.apk && adb shell killall com.obric.memorydata




	CAE

	[Cae.apk]

更新时间20250917 19:29
		Shell
adb root && adb remount && adb push Cae.apk /system/priv-app/Cae/ && adb reboot




	adsp
	[push_adsp_0918.7z]
[push_adsp_0918.zip]
更新时间20250918 11:48
备注：Ubuntu系统取.zip包，Windows系统取.7z包

		Shell
adb root && adb remount && adb wait-for-device shell mount -o rw,remount /vendor/firmware_mnt && adb wait-for-device shell mount -o rw,remount /vendor/dsp && adb push ./signed/.  /vendor/firmware_mnt/image/ && adb push ./sensors.qsh.so /vendor/lib64/ && adb reboot





模型下发联系@黄友民
[bookmark: heading_1]2. 配置开关
	命令
	说明

	adb shell settings put global  cae_user_aware_enable_wifi_scan_function 1

	Wifi scan功能开关

	adb shell settings put global  cae_user_aware_enable_har_notification 1
	har状态弹框通知功能

	adb shell settings put global  cae_user_info_file_debug_mode 1
	har过程raw data缓存和定时上报到服务器


[bookmark: heading_2]3. 界面使用说明
[bookmark: heading_3]查看当前HAR状态
打开通知功能开关后可以看到下拉窗中的HAR状态识别通知，也可以及时反馈当前的状态情况
[image: ]
[bookmark: heading_4]历史状态
	设置-》关于本机-》本机状态信息-》连续点击5次软件版本号
设置-》系统高级设置-》开发者选项-》点击“主动场景感知UT”
桌面-》CAE-》判断HAR状态
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历史状态展示
	[image: ]
单项与实际gap反馈
	[image: ]
多项与实际gap反馈
	[image: ]
筛选日期


[bookmark: heading_5]4. 状态判断说明
	状态
	说明

	静止、走路、跑步
	状态显示预计与真实状态延迟6-8s左右

	骑行、电动自行车、乘车、地铁
	状态预计延迟70s左右

	加速
	加速状态属于交通工具类状态的模糊定义，是交通工具状态的前置状态，会开始持续学习用户数据给出更精确的状态



[bookmark: heading_6]附录
打开sensorhub log方法
开始测试前：进入问题反馈app--->点击选择分类--->往下划到最底部--->选择传感器/指纹/红外--->收集
测试完后，回到问题反馈app，点击完成收集。(不用上传，log在手机中导出到本地即可)
导出log：进到/sdcard/obric/feedback/realtime目录，找到最近抓取的一份log，导出2025-xx文件夹
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